**SENSOPART Proface**

**VISOR 2 Client Léger (Exemple STW6000)**

Ethernet

**Logiciel requis:**


Logiciel Proface : **-**

Logiciel Sensopart : **SensoConfig 1.37**

**Réaliser l’application** :


**1°) Configurer les adresses IP dans les équipements**

**Coté Proface :**



Mot de passe par défaut : Admins

Ensuite dans le menu « Network »


Configurez l’adresse IP du client léger 

Dans l’exemple nous renseignerons :


Adresse IP 192.168.0.80

**Coté Sensopart :**

Lancer le logiciel :



Appuyez sur le bouton « Réglage IP »




Dans l’exemple nous renseignerons :


Adresse IP 192.168.0.100

**2°) Configurer le Serveur Web**

**Coté Sensopart :**




**Coté Proface :**




Mot de passe par défaut : Admins

Ensuite dans le menu « Server »




Il vous suffit de renseigner un nom, ainsi que l’adresse : <http://192.168.0.100> (Lien vers la caméra)

(Pour accéder à la visu complète Voir Ci-dessous : )



Pour accéder directement à la visu de la photo en plein écran :

Dans le menu de configuration « Server »




A l’adresse de la caméra il faut rajouter /zoom.html

Exemple : <http://192.168.0.100/zoom.html>

Cela vous donne :



Pour enregistrer votre configuration :




Pour démarrer directement sur votre server :



Et choisissez le nom du serveur que vous voulez afficher au démarrage.

Après enregistrement et redémarrage, pour accéder au Serveur/configuration il faut :

Glisser le doigts de haut en bas (sur le haut de l’écran) pour faire apparaitre le menu.



Le premier Icone (barre en pointiller verticale )

Puis soit le 1er bouton pour le choix des serveurs soit le bouton réglage (Roue crantée) pour accéder à la configuration.