**Utilisation du réseau sans fil sur le SP5660TP**

**Mode point d’accès**









**Sommaire :**

1°) Vue d’ensemble

a. Schéma d’utilisation

b. Modèles supportés

c. Version Logiciel

2°) Exemple d’application

1°) Vue d’ensemble:

**Schéma d’utilisation :**

Tablette/SMARTphone

WI-FI

Pro-face

**Modèles supportés :**

Série :

- SP5000 ( Open Box) + SP5660TP

**Version de logiciel :**

GP-Pro EX 4.1 ou supérieure


2°) Exemple d’application

**CONFIGURATION sur l’Open Box**


* Démarrer une Page Internet Explorer
* Renseigner <http://169.254.111.111> dans la barre d’adresse.



* Ensuite Cliquez sur Wireless LAN



* Puis dans
  + - **Operating Mode**: AccessPoint
    - **SSID**: (Le nom de votre réseau sans fil)
    - **Network Authentication** : (Si vous voulez sécuriser votre réseau sans fil par mot de passe)




Exemple ici :

Nom de réseau : Wifi\_SP5660TPD


Mot de passe : 0123456789

Le bouton « Submit » permet de valider avant de changer de menu.


* Puis aller sur l’onglet WAN Up/Down



* Appuyez sur Uplink pour activer votre Réseau sans fil
* Dans le menu gauche, cliquez sur TCP/IP



* Pour des raisons d’utilisation ne modifier pas l’adresse IP 169.254.111.111.
* Dans le cadre DHCP, vous pouvez définir la plage des adresses définit par le réseau.




Exemple ici :

Plage DHCP :

192.168.0.1 à 192.168.0.11 avec un masque de 255.255.255.0

Cela donnera donc à votre OpenBox l’adresse IP 192.168.0.1

A la fin, pensez bien à relancer le module par le menu Restart dans le menu gauche :



Puis Cliquez sur « Yes »

Le module Réseau sans fil, va redémarrer et il sera opérationnel avec votre configuration.